|  |
| --- |
|  |
| **Техническое описание Diode Battery Combiners**BCD 402, BCD 802 |

Диодные сумматоры Diode Battery Combiners используются для обеспечения непрерывного питания
критически важного оборудования, такого, как электронная система управления двигателем, от двух источников постоянного тока. Выход из строя одного источника не будет прерывать питание критической нагрузки.

Сумматоры, благодаря использованию диодов Шоттки, имеют низкое падение напряжения: при низкой нагрузке падение напряжения примерно 0,3 Вольта и при номинальной мощности около 0,45 Вольта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BCD-402** | **BCD-802** |
| Максимальный непрерывный ток (A) | 40 | 80 |
| Количество подключаемых батарей | 2 | 2 |
| Соединения | М6 болт | М6 болт |
| **Корпус** |
| Вес, кг | 0,8 | 0,8 |
| Размеры (ВхШхД), мм | 60 х 120 х 75 | 60 х 120 х 75 |



 