
**CERBO GX, GX Touch**



Cerbo GX



Accessories included with the Cerbo GX

**Cerbo GX: коммуникационный центр**

Позволяет иметь полный контроль над вашей системой, где бы вы ни находились, и максимизировать ее производительность через портал удаленного управления Victron (VRM) или напрямую, используя дисплей GX, многофункциональный дисплей яхты (MFD) или приложение VictronConnect.  
**Дисплеи GX Touch 50 и GX Touch 70**   
Пяти- и семидюймовые сенсорные дисплеи дают мгновенный обзор вашей системы и позволяют изменять настройки. Подключение к Cerbo GX с помощью всего одного кабеля. Водонепроницаемые, простые в установке.



[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)

Техническое описание

**Удаленная консоль на VRM**

Мониторинг, управление и настройка Cerbo GX удаленно через Интернет. Те же функции доступны в локальной сети LAN или при использовании точки доступа Wi-Fi Cerbo GX.

**Идеальный мониторинг и контроль**

Мгновенное отбражение состояние заряда аккумулятора, энергопотребление, мощность, полученную от фотоэлектрических модулей, генератора и сети, или проверяйте уровни в резервуаре и измерения температуры. Легко контролируйте ограничение тока на входе береговой мощности, (автоматически) запускайте/останавливайте генераторы или изменяйте любые настройки для оптимизации системы.

**Простой монтаж и настройка**


Cerbo GX легко монтируется, также можно установить на DIN-рейку с помощью адаптера DIN35. Дисплей можно закрепить на приборной панели. Функция Bluetooth обеспечивает быстрое подключение и настройку через приложение VictronConnect.

GX Touch (optional display for Cerbo GX)

Ethernet

VE.Direct

HDMI

3 USB порта



VE.Bus VE.Can BMS-Can



Accessories included with the GX Touch



Micro SD



WiFi LED индикаторы:

Cerbo GX соединение WiFi

Bluetooth LED индикатор

4 x resistive Tank inputs

4 x Temp inputs

4 x Digital inputs

Relay 1 Relay 2 Power in

|  |  |
| --- | --- |
| Cerbo GX |  |
| Напряжение питания | 8 – 70V DC |
| Монтаж | Стена или DIN рейка (35mm)(2) |
| Порты коммуникации | |
| VE.Direct порты (все изолированы) | 3 (3) |
| VE.Bus (все изолированы) | 2 параллельных RJ45 розетки |
| VE.Can | есть – не изолированы |
|  | |
| Внешние размеры (h x w x d) | 78 x 154 x 48 mm |
| Диапазон рабочих температур | -20 to +50°C |
| Стандарты | |
| Safety | tbd |
| EMC | tbd |
| Automotive | tbd |
| GX Touch 50 / GX Touch 70 |  |
| Монтаж | Монтажные принадлежности в комплекте |
| Разрешение экрана дисплеев | GX Touch 50: 800 x 480  GX Touch 70: 1024 x 600 |
| Дисплеи | |
| Внешние размеры (h x w x d) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12.4 mm  GX Touch 70: 113 x 176 x 13.5 mm |
| Длина кабеля подключения | 2 метра |
|  | |

**Опциональные предложения**



[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)




GX Touch адаптер для:

GX Touch 50 и GX Touch 70.



Температурный датчик для Quattro, MultiPlus и GX приборов (напрмер для Cerbo GX)



DIN35 адаптер на рейку для Cerbo GX.