180




[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)

Выключатель АКБ

# **Battery Switch 275 A**

# 

|  |  |
| --- | --- |
| Выключатель аккумуляторов | |
| Максимальный постоянный ток | 275 Ампер |
| Максимальный ток в течение минуты | 450 Ампер |
| Пиковый ток | 1200 Ампер |
| Напряжение | 48 Вольт |
| Материал терминалов | Луженая медь |
| Материал гаек | Луженая медь |
| Сечение терминалов | 9.53 мм |
| Крутящий момент монтажа | 8 Н/метр |
| Материал корпуса | Нейлон |
| Вес | 0.2 кГ |
| Размеры | 69 x 69 x 73 мм |
| Mounting | Surface or rear panel mount |
| Ignition protected | ISO8846 / SAE J1171 |



Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 | E-mail: [sales@victronenergy.com](mailto:sales@victronenergy.com) [www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)