


[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)




ШИНА 600 A с крышкой cover

|  |  |
| --- | --- |
| ШИНА 600 A с крышкой | |
| Максимальный ток | 600 Ампер |
| Максимальное напряжение | 70 Вольт |
| Диаметр терминалов | 9.53 мм |
| Высота терминалов | 19 мм |
| Материал терминалов | Нержавеющая сталь |
| Материал покрытия | Нержавеющая сталь |
| Усилие крутящего момента | 20 Н/метр |
| Винтовые клеммы | сечение 4.2 мм |
| Материал клемм | Нержавеющая сталь |
| Усилие крутящего момента | 2 Н/метр |
| Материал шины | Луженая медь 19 x 24 мм |
| Материал корпуса | Пластик ABS, black, UL 94 V-0 |
| Материал крышки | Пластик ABS, black, UL 94 V-2 |
| Вес, 4 терминала | 0.75 кГ |
| Размеры с крышкой | 65 x 216 x 86 мм |
|  |  |
| Вес, 8 терминалов | 1.3 кГ |
| Размеры с крышкой | 65 x 327 x 86 мм |
|  |  |



Шина 600 A с 4 терминалами и с 8 терминалами меньшего тока150 A с крышкой cover

# Шина 600 A с 8 терминалами и с 8 терминалами меньшего тока



Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 | E-mail: [sales@victronenergy.com](mailto:sales@victronenergy.com) [**www.victronenergy.com**](http://www.victronenergy.com/)