ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Orion-Tr Smart DC-DC charger isolated

220 / 400 Watt With 3-stage battery charge algorithm

[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)

# Bluetooth Smart

# Bluetooth, стандарт IEEE 802.15, работает в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, выходая мощность передатчика 40 мВт. Беспроводное решение для настройки, мониторинга с помощью смартфонов Apple и Android, планшетов и других устройств.



Orion-Tr Smart 12/12-30



Orion-Tr Smart 12/12-30

# Программируемый

* - Алгоритм зарядки аккумулятора (настраивается) или фиксированная диаграмма.
* - Совместимость с интеллектуальным генератором: механизм обнаружения работы двигателя.

# Адаптивный трехступенчатый алгоритм зарядки: bulk – absorption – float

* Для свинцово-кислотных батарей важно, чтобы при небольших разрядах время поглощения сохранялась короткой, чтобы предотвратить перезарядку батареи. После глубокого разряда время поглощения автоматически увеличивается, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен.
* Для литиевых батарей время поглощения фиксировано, по умолчанию 2 часа.
* В качестве альтернативы можно выбрать фиксированное выходное напряжение.

# Дистанционное вкл-выкл

Выключатель дистанционного включения / выключения или релейный контакт может быть подключен к двухполюсному разъему.

В качестве альтернативы, клемма H (справа) двухполюсного разъема может переключаться на батарею плюс, или клемму L (слева) двухполюсного разъема можно переключить на минус батареи (или шасси транспортного средства, например).

# Все модели защищены от короткого замыкания и могут быть подключены параллельно для увеличения выходного тока

Неограниченное количество устройств может быть подключено параллельно.

# Защита по высокой температуре

Выходной ток уменьшится при высокой температуре окружающей среды.

# Степень защиты IP43

При установке с винтовыми клеммами, направленными вниз.

# Винтовые клеммы

Никаких специальных инструментов не требуется.

# Входной предохранитель (не заменяемый)





12/12-18 (220W)

Orion-Tr Smart Chargers Isolated 220 - 280 Watt

12/24-10 (240W)

24/12-20 (240W)

24/24-12 (280W)

Диапазон входного напряжения Напряжение отключения Начальное напряжение Номинальное выходное напряж Диапазон регулировки Uвых Точность регулировки Uвых Электрошумы

Выходной ток при номинальном напряжении при 40°C

Макс выходной ток (10 s)

при номинальном напряжении Ток короткого замыкания Мощность при 25°C

Мощность при 40°C

Эффективность Ток без нагрузки

8-17V

7V

7,5V

12,2V

10-15V

18A

25A

40A

280W

220W

87%

< 80mA

8-17V

7V

7,5V

24,2V

20-30V

10A

15A

25A

280W

240W

88%

< 100mA

+/- 0,2V

2mV rms

16-35V 16-35V

14V 14V

15V 15V

12,2V 24,2V

10-15V 20-30V

20A 12A

25A 15A

50A 30A

300W 320W

240W 280W

88% 89%

< 100mA < 80mA

Ток утечки Гальваническая развязка

Диапазон рабочих температур Влажность

DC coединения Max сечение кабеля Вес

Размеры

Стандарты защиты

Emission Immunity

Automotive Directive

Мене чем 1mA

200V dc между входом, выходом и корпусом

-20 to +55°C

Max. 95% без конденсата Винтовые клеммы 16 mm²

1,3 kg (3 lb)

130 x 186 x 70 mm

EN 60950

EN 61000-6-3, EN 55014-1

EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orion-Tr Smart Chargers Isolated 360 - 400 Watt | 12/12-30 (360W) | 12/24-15 (360W) |  | 24/12-30 (360W) | 24/24-17 (400W) |
| Диапазон входного напряжения Напряжение отключения Начальное напряжение Номинальное выходное напряж Диапазон регулировки Uвых Точность регулировки UвыхЭлектрошумы | 10-17V7V7,5V12,2V10-15V | 10-17V7V7,5V24,2V20-30V | +/- 0,2V2mV rms | 20-35V14V15V12,2V10-15V | 20-35V14V15V24,2V20-30V |
| Выходной ток при номинальном | 30A | 15A |  | 30A | 17A |
| Макс выходной ток (10 s) 40A 25A 45A 25Aпри номинальном напряженииТок короткого замыкания 60A 40A 60A 40AМощность при 25°C 430W 430W 430W 480WМощность при 40°C 360W 360W 360W 400WЭффективность 87% 88% 88% 89%Ток без нагрузки < 80mA < 100mA < 100mA < 80mAТок утечки Менее чем 1mAГальваническая развязка 200V dc между входом, выходом и корпусомДиапазон рабочих температур -20 to +55°CВлажность Max. 95% без конденсатаDC coединения Винтовые клеммыMax сечение кабеля 16 mm²Вес 12V input and/or 12V output models: 1,8 kg (3 lb) Other models: 1,6 kg (3.5 lb)Размеры 12V / 12V модели: 130 x 186 x 80 mmДругие модели: 130 x 186 x 70 mmСтандарты защиты EN 60950Emission EN 61000-6-3, EN 55014-1Immunity EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2Automotive Directive ECE R10-51) If set to nominal or lower than nominal, the output voltage will remain stable within the specified input voltage range (buck-boost function). If the output voltage is set higher than nominal by a certain percentage, the minimum input voltage at which the output voltage remains stable (does not decrease) increases by the same percentage.Note 1) The VictronConnect App will not display current in or current out. Note 2) The Orion-Tr Smart is not equipped with a VE.Direct port. |