

|  |  |
| --- | --- |
| **Orion IP67 12/24-50A (1200W) DC/DC конвертер без гальванической развязки** | **Инструкция по эксплуатации** |

Предназначен для питания DC потребителей напряжение питания, которых, отличается от имеющейся сети постоянного тока. Конвертер не имеет гальванической развязки (входной минус и выходной минус имеют внутреннее соединение).

Необходимо:  
1. Выберите прохладное, сухое и вентилируемое место

Сначала подключите «минусовые» кабели (черные) к отрицательной клемме блока питания и отрицательной клемме нагрузки. Обратите внимание, что неисправное соединение минуса может привести к перенапряжениям на выходе.

2. Подключите выход нагрузки (желтый) к нагрузке.

3. Подключите вход плюс (красный) к блоку питания.

Плюс входа должен быть защищен предохранителем  
.

Рекомендуем 50 Ампер.

4. Теперь конвертер готов к использованию.



Производитель: Victron Energy B.V. De Paal 35 | 1351 JG Almere

PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Нидерланды

Общий телефон +31 (0)36 535 97 00

Факс: +31 (0)36 535 97 40

Электронная почта: sales@victronenergy.com


Страна производства: Индия

Импортер: ООО «Трио», 194017, Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 98, корп. 1,

Общий телефон +7 812-653-33-13

Электронная почта: tsolar@mail.ru

Изготовлен:



|  |  |
| --- | --- |
| **[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)** |  |