Rev03 04-12-2020



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

Изолированный кабель для дистанционного зарядного устройства **Orion-Tr Isolated DC-DC Charger remote cable**.

В изолированных зарядных устройствах постоянного и постоянного тока Orion-Tr цепь дистанционного включения/выключения привязана к первичной батарее (например, стартерной батарее). Дистанционный кабель для изолированного зарядного устройства постоянного и постоянного тока Orion-Tr предназначен для приложений, в которых удаленный сигнал включения/выключения относится к вторичной батарее (например, литиевой батарее с BMS).

**Характеристики:**

Максимальное входное напряжение: 35 В  
Максимальное выходное напряжение: 70 В



**Starter**

**battery**

**Auxiliary**

**battery**

Минимальное входное напряжение, необходимое для понижения: приблизительно 4 В  
Максимальный понижающий ток: приблизительно 30 мА (защита от короткого замыкания)

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands

General phone: +31 (0)36 535 97 00 | E-mail: sales@victronenergy.com

[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com) 