


[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)

ШИНА 150 A с крышкой cover




|  |  |
| --- | --- |
| ШИНА 150 A с крышкой | |
| Максимальный ток | 150 Ампер |
| Максимальное напряжение | 70 Вольт |
| Диаметр терминалов | 6.35 мм |
| Высота терминалов | 17 мм |
| Материал терминалов | Нержавеющая сталь |
| Материал покрытия | Луженая медь |
| Усилие крутящего момента | 7 Н/метр |
| Материал шины | Луженая медь 1.4 x 18 мм |
| Материал основания | Черный пластик ABS, UL 94 V-0 |
| Материал крышки | Поликарбонат, UL 94 HB |
| Вес, 4 терминала | 0.2 кГ |
| Размеры | 45 x 152.4 x 31.8 мм |
| Вес, 6 терминалов | 0.27 кГ |
| Размеры | 45 x 231.7 x 31.8 мм |


Шина 150 A с 6 терминалами без крышки




Шина 150 A с 4 терминалами с крышкой



Рекомендованный монтаж



Шина 150 A с 4 терминалами с крышкой 150 A с 6 терминалами (крышка не показана)

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 | E-mail: [sales@victronenergy.com](mailto:sales@victronenergy.com) [www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com/)